# [SCM SUPERSET XL](http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=10955790)

SUPERSET XL - это идеальное решение для фирм-производителей средних размеров, которые заняты в наиболее распространенных секторах производства:  
• производство оконных и дверных блоков;  
• создание интерьеров;  
• производство профильного погонажа;  
• работа на давальческом сырье;  
• производство мебели из массива;  
• столярные работы.

год выпуска 2004  
Оборудование законсервировано с 2005 года

Четырехсторонний станок SCM Superset XL бу  
Минимальная рабочая ширина (конечное сечение) 25 мм  
Максимальная рабочая ширина (конечное сечение) 230 мм  
Минимальная рабочая толщина (конечное сечение) 6 мм  
Максимальная рабочая толщина (конечное сечение) 120 мм  
Минимальная длина отдельной заготовки 620 мм  
Скорость подачи 5 — 25 мм  
Скорость вращения шпинделей 6000 об/мин  
Мощность двигателей 5,5 кВт  
Диаметр шпинделей 40 мм  
Осевое регулирование вертикальных шпинделей 80 мм  
Осевое регулирование горизонтальных шпинделей 45 мм  
Мин./макс. диаметр инструмента 1-го шпинделя 120 — 140 мм  
Мин./макс. диаметр инструмента для профилирования 100 — 200 мм  
Диаметр подающих вальцов 120 мм

