# [TecnoAzzurra](http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=10983055)

Изолированная кабина для нанесения и сушки лакокрасочных материалов TecnoAzzurra MIX 6 х 12 3А Q T

Оборудование законсервировано с 2005 года

Изолированная установка Воздух (Температура помещения)  
Предварительная подготовка нагревания Вода – воздух  
Положение герметизирующего блока Наверху

Технические данные:  
Следующие технические данные относятся к герметизированной системе, описываемой в данном Руководстве по использованию и техническому обслуживанию:

Модель системы mix 6х12  
Системная версия  
Электровентиляторы: 3  
Поглощаемый воздух 26.000 м3/ч  
Вытяжка воздуха 25.500 м3/ч  
Общая установленная мощность 13,5 кВт  
Смена воздуха в час 140 кол-во/ч  
Теплота (высчитанная в диапазоне 0-25 С) 1 Вт=0,860 ккал/ч: 200.000 ккал/ч  
Окна с непробиваемым стеклом :12  
Задвижная входная дверь: 4  
Аварийный выход: 1  
Фильтры воздушной комнаты(подача воздуха) 30 м2

