**[BIESSE ROVER 321 R](http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=10957021)**

Деревообрабатывающий центр с ЧПУ BIESSE ROVER 321 R  
Год выпуска 1996  
Оборудование законсервировано с 2005 года

Рабочая область 2746х976 мм.  
1 фрезерный привод со шпинделем ISO 30  
Сверлильные шпиндели: вертикальные – 13, горизонтальные - 4.  
Вакуумный насос 100 м³/ч.  
Система управления NC 481.  
Питающая сеть 400 В, 50 Гц, 3 ф.  
Вес машины ок. 3 т.  
-Без кабелей

